\chapter*{Závěr} \addcontentsline{toc}{chapter}{Závěr}   
\fancyhead[L]{Závěr}
Decentralizované řízení je jedním z moderních přístupů k řešení problémů nejen s dopravou na silnicích. Práce se snažila prozkoumat tento způsob kontroly pro případ dopravní signalizace v malé izolované oblasti. 

Byl navržen algoritmus na bázi agentů přiřazených k jednotlivým křižovatkám, kteří se snaží koordinovaným nastavováním offsetů signálních plánů dosáhnout zelené vlny, tedy stavu, kdy automobily mohou projíždět s minimálním počtem zastavení. Algoritmus je následně implementován v jazyce C++ a začleněn do simulačního prostředí používaném v ÚTIA AV ČR, postaveném kolem mikrosimulátoru dopravu Aimsun. Následně byly provedeny simulace na modelu skutečné oblasti a porovnány stavy provozu se situací, kdy je dopravní signalizace řízena pevnými signálními plány.

Vyhodnocení výsledků ukázalo, že algoritmus vede k sestavení strategie řízení, která může přinést zlepšení průjezdnosti do některých částí oblasti, ve které je nasazen. Při pohledu na celý simulovaný prostor se přínos vytrácí, neboť k problémům docházelo na jiných místech. Přesto je možné, že další prací na algoritmu se povede některé nedostatky odstranit a rozšířit tak okruh, pro který přináší vylepšení průjezdnosti.